UCHWAŁA NR ………………………
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia ………………………………

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Jurata w gminie Jastarnia

	Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:


ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/306/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastarni, zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/193/2005r. Rady Miasta Jastarni z dnia 28 października 2005r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia, zwaną dalej planem.

1. Planem jest objęty teren o powierzchni 36,84ha.
 
1. Granice planu określono na załączniku nr 1 do uchwały.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną, usługową, zieleń urządzoną, lasy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.

5. Integralnymi częściami uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
1. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
1. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
1. [bookmark: _Hlk56265630]zbiór danych przestrzennych zawartych w planie, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§2. 1. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują:
1)  obszary przestrzeni publicznych; 
2)  krajobrazy priorytetowe;
3)  tereny górnicze oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
4)  obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
5)  obszary wymagające rekultywacji;
6)  tereny pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz ich strefy ochronne;
7)  tereny pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2; 
8)  tereny zamknięte.

3. Przez pojęcia użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć:
1)  powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych (np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego), powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
2)  [bookmark: _Hlk510515132]powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych;
3)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym ustala się wznoszenie budynków; linia zabudowy może zostać przekroczona o nie więcej niż 0,8 m w przypadku okapów i gzymsów oraz nie więcej niż 1,5 m w przypadku balkonów, wykuszy, loggi, tarasów, ganków, przedsionków, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp, zjazdów do podziemnych garaży itp.
4)  maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
5)  zabudowa zwarta – zgrupowanie co najmniej 2 budynków, przylegających do siebie ścianą, ścianami lub ich fragmentami;
6)  n.p.m. – nad poziomem morza;
7)  dach płaski – dach o kącie nachylenia połaci do 12°;
8)  dach symetryczny – dach, którego główne połacie są symetryczne względem płaszczyzny pionowej zawierającej główną kalenicę, tj. mają ten sam kąt nachylenia, układ i formę. Dopuszcza się zróżnicowany układ lukarn, okien połaciowych, kominów itp. Dopuszcza się niesymetryczne przenikanie się dachów symetrycznych;
9)  zabudowa usługowa nieuciążliwa – zabudowa związana z działalnością usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultury, usługi oświaty, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości, dla których nie będzie wymagane postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości lub postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska nie wykaże uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej; dopuszcza się parkingi i garaże dla samochodów osobowych, dla których nie będzie wymagane postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości lub postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska nie wykaże uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla całego obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej; 
2) odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – powierzchniowo do gruntu lub do zbiorników ewaporacyjno – filtracyjnych zlokalizowanych w obrębie działek własnych. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaleca się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania w czynnościach porządkowych, do podlewania i pielęgnacji zieleni, itp.
4) [bookmark: _Hlk501404919]zaopatrzenie w ciepło – ustala się indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące technologie grzewcze o wysokiej sprawności, w tym ogrzewanie elektryczne lub z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji. Uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują i z którym sąsiadują;
5) [bookmark: _Hlk530993856]gospodarowanie odpadami - zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej, 
b) dopuszcza się pozyskiwanie prądu z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Urządzenia pozyskujące energię odnawialnych źródeł energii nie mogą posiadać mocy nie większej niż moc mikroinstalacji. Uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują i z którym sąsiadują,
c) na obszarze planu dopuszcza się budowę stacji transformatorowych;
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci średniego ciśnienia lub niskiego ciśnienia, lub zbiorników bezprzewodowych;
8) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; powyższy zakaz nie dotyczy przebudowywanych sieci, naziemnych trafostacji, naziemnych szafek przyłączeniowych oraz nowych obiektów i urządzeń łączności publicznej oraz infrastruktury kolejowej;
9) infrastruktura telekomunikacyjna nie może powodować zakłóceń lub negatywnego oddziaływania na urządzenia radiołączności kolejowej bądź urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
10) na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, urządzeń inżynierskich; dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych; dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów odrębnych.

5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej dla całego obszaru planu:
1) obsługa w zakresie komunikacji z dróg publicznych lub publicznych ciągów pieszo - jezdnych przylegających do działek budowlanych, w tym poprzez inne działki;
2) obowiązuje zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 216 (droga 06KDG) i ul. Międzymorze (droga 02KDD i 08KDD);
3) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 8m, a jeżeli zostaną one wytyczone jako ślepe, wówczas na ich zakończeniu winny znaleźć się place do nawracania o wymiarach zgodnych z przepisami w zakresie projektowania dróg pożarowych. Wydzielone drogi wewnętrzne winny stanowić jednocześnie pasy technologiczne dla infrastruktury technicznej;
4) [bookmark: _Hlk520197805]lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek budowlanych, w ilości odpowiadającej programowi inwestycji, tj.:
a)  dla lokali usługowych w nowej zabudowie, nie będących częścią hotelową, należy przyjąć co najmniej 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej lokalu, ale nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal usługowy,
b)  dla przebudowywanej, rozbudowywanej lub nadbudowywanej zabudowy usługowej, nie będącej częścią hotelową, należy przyjąć nie więcej niż 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej lokalu. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji miejsc postojowych,
c)  dla zabudowy, w której nastąpi zmiana sposobu użytkowania na zabudowę usługową, nie będącą częścią hotelową, należy przyjąć nie więcej niż 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej lokalu. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji miejsc postojowych,
d)  [bookmark: _Hlk520197723]dla części hotelowej należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 2 pokoje gościnne, pokoje hotelowe lub apartamenty,
e)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
f)  jednocześnie należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeśli liczba miejsc wynosi 6-15, 2 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc jeśli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100,
g)  przez miejsce postojowe należy rozumieć miejsce na samochód wydzielone na terenie nieruchomości, w budynku (np. w formie garażu wolno stojącego, garażu wbudowanego lub przybudowanego do budynku) lub pod wiatą.

6. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości dla całego obszaru planu:
1) ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się łączenie nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustalenia w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla całego obszaru planu:
1) ustala się dowolną wielkość nowej działki;
2) ustala się minimalną szerokość frontu działki nie mniejszą niż 4m;
3) ustala się dowolną maksymalną szerokość frontu działki;
4) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 30º i nie większy niż 150º.

8. Ustalenia i zalecenia w zakresie ochrony środowiska dla całego obszaru planu:
1) tereny znajdują się w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w którym obowiązują przepisy odrębne;
2) tereny znajdują się w granicach Obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH 220032, w którym obowiązują przepisy odrębne. Realizacja inwestycji nie może w żaden sposób pogorszyć stanu siedlisk gatunków obszarów Natura 2000. Na etapie projektowania i realizacji należy zapewnić warunki niezbędne do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków tego obszaru;
3) nasadzane gatunki roślin winny być adekwatne geograficznie i siedliskowo. W przypadku odtwarzania nasadzeń zieleni wysokiej obowiązuje nasadzanie wyłącznie sosną „helską”;
4) należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi;
5) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych;
6) wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni utwardzonych, dróg i parkingów, przed odprowadzeniem do gruntu muszą być podczyszczone w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych;
7) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;
8) wszelkie prace budowlane należy tak prowadzić, aby minimalizować ujemne skutki realizacji inwestycji. Należy stosować odpowiednią technologię i organizację prac. Uciążliwość inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska należy minimalizować w sposób określony w przepisach o ochronie środowiska;
9) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności usługowej lub zastosowanych technologii winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny a znajdujące się na tym terenie budynki i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
10) obowiązuje ochrona siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony gatunkowej, tj. dziko występujących roślin objętych ochroną, dziko występujących zwierząt objętych ochroną i dziko występujących grzybów objętych ochroną;
11) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych;
12) ze względu na złe warunki gruntowo – wodne na obszarze objętym planem realizację obiektów kubaturowych należy poprzedzić szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia. Powyższe badania powinny być wykonane zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego, rozwiązania techniczne należy przedstawić w projekcie budowlanym;
13) fragment drogi 07KDD położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat), na którym obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów prawa wodnego. W przypadku przebudowy istniejącej drogi należy wprowadzić rozwiązania techniczne zabezpieczające ją przed powodzią;
14) fragmenty terenów 14MN,U, 16MN,U i 17ZP oraz dróg 07KDD i 08KDD położone są na obszarze niskiego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat).

9. Ustalenia w zakresie ochrony pasa nadbrzeżnego, w tym pasa technicznego i pasa ochronnego brzegu morskiego: 
1) część planu (fragmenty terenów 20ZP, 49ML, 50K i 51U, tereny 21MN,U, 26U, 32U, 33E, 52MN,U, 53ZP i 54U oraz fragmenty dróg 07KDD, 08KDD, 09KDD i 010KDD) znajduje się w pasie technicznym brzegu morskiego. Granice pasa technicznego wyznaczono na rysunku planu. Pas techniczny jest obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pas techniczny może być wykorzystany do innych celów niż wymieniony powyżej za zgodą właściwego organu administracji morskiej, który określi warunki takiego wykorzystania na podstawie przepisów odrębnych. Ponadto pas techniczny stanowi obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. Wartość wymaganego minimalnego poziomu bezpieczeństwa, zapewnianego na obszarze pasa technicznego, wynosi 100 lat. W związku z powyższym obowiązują na nim zakazy określone w przepisach odrębnych;
2) część planu (z wyłączeniem fragmentów terenów 20ZP, 49ML, 50K i 51U, terenów 21MN,U, 26U, 32U, 33E, 52MN,U, 53ZP i 54U oraz fragmentów dróg 07KDD, 08KDD, 09KDD i 010KDD) znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego, w związku z powyższym obowiązują na nim zakazy określone w przepisach odrębnych;
3) ze względu na szczególne zagrożenie powodzią w wyniku oddziaływania falowania podczas spiętrzeń sztormowych oraz w wyniku podniesienia się poziomu wody gruntowej, niezbędne jest zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających inwestycje przed powodzią morską do rzędnej +2,50m n.p.m. oraz przed wzrostem poziomu wód gruntowych do rzędnej +1,25m n.p.m.;
4) dopuszcza się realizację wałów, terp i innych przeciwpowodziowych obiektów budowlanych, przy czym dla działek niezabudowanych znajdujących się na wysokości poniżej +2,10m n.p.m. ustala się maksymalny poziom nasypu gruntu do rzędnej +2,10m n.p.m., a dla działek niezabudowanych znajdujących się na wysokości +2,10m n.p.m. i wyższej obowiązuje zakaz podwyższania poziomu terenu. Obowiązuje poziom posadzki parteru nie wyższy niż 0,5m nad poziomem terenu;
5) dla terenów 21MN,U, 26U, 32U, 52MN,U i 54U obowiązuje zakaz wyznaczania lub budowy przejść przez wydmę na brzeg Zatoki Puckiej na terenach prywatnych lub z terenów przylegających do wydmy, poza miejscami objętymi decyzją o wykorzystaniu pasa technicznego do innego celu niż określony w przepisach o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Ustalenia i zasady w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na obszarze planu (dz. nr 410) znajduje się „dom letniskowy wraz z działką” przy ul. Mestwina 39, wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1802 – decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z 04.04.2007 r. wskazany na rysunku planu. Obiekt zabytkowy i teren podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wymagane jest trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie działania w obiektach i na terenie, wpisanych do rejestru zabytków, podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) na obszarze objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków, wskazane na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia dla budynków i terenu objętych ochroną konserwatorską zawarto w ustaleniach szczegółowych planu;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń technicznych negatywnie wpływających na przedmiot ochrony konserwatorskiej.

11. Ustalenia inne dla całego obszaru planu: 
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
2) obowiązuje nakaz przysłonięcia stałymi osłonami urządzeń klimatyzacyjnych, maszynowni i wentylatorowni na dachach i na elewacjach budynków, widocznych z dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo - jezdnych lub publicznych ciągów pieszych;
3) obowiązuje zakaz realizacji tarasów na dachach ostatnich kondygnacji budynków;
4) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, o ile nie stanowi samowoli budowlanych, z dopuszczeniem jej remontów lub przebudowy; dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na danym terenie;
5) [bookmark: _Hlk483988087]dla istniejących budynków nie będących budynkami o wartościach historyczno - kulturowych (t.j. nie wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego i nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków) dopuszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachów; w przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się realizację dachów o innych kształtach i innych pokryciach niż obwiązujące na danym terenie, pod warunkiem, że dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektów będą przekryte dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi spójną całość kompozycyjną w zamyśle architektonicznym;
6) [bookmark: _Hlk483987845]dla istniejących budynków o wartościach historyczno – kulturowych (t.j. ujętych w gminnej ewidencji zabytków) dopuszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachów; w przypadku rozbudowy istniejących budynków o wartościach historyczno - kulturowych dopuszcza się realizację dachów o innych kształtach i innych pokryciach niż obwiązujące na danym terenie, pod warunkiem, że dobudowane fragmenty obiektów będą przekryte dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi spójną całość kompozycyjną w zamyśle architektonicznym;
7) dla istniejących budynków nie będących budynkami o wartościach historyczno - kulturowych (t.j. nie wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego i nie ujętych w gminnej ewidencji zabytków) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu i o ile szczegółowe ustalenia planu nie stanowią inaczej;
8) [bookmark: _Hlk488777850]dla istniejących budynków o wartościach historyczno – kulturowych (t.j. ujętych w gminnej ewidencji zabytków) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu. Dopuszcza się rozbudowę powyższych budynków wyłącznie w głąb działki, dobudowane części budynków nie mogą być widoczne od strony ulic, należy zachować znaczną dominację brył historycznych budynków o wartościach historyczno – kulturowych;
9) dla działek z istniejącą zabudową zwartą, szeregową lub bliźniaczą, dopuszcza się jej zachowanie, remonty, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania;
10) dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie;
11) dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie;
12) drogi pożarowe należy wyznaczyć zgodnie z przepisami odrębnymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne winno odpowiadać przepisom odrębnym. Lokalizacja i usytuowanie obiektów od innych obiektów lub terenów winno być zgodne z przepisami odrębnymi;
13) [bookmark: _Hlk3110939]obiekty budowlane o wysokości równej lub wyższej od 50m n.p.t. wymagają zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
14) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 (tj. w drodze 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDX, 05KDD i 06KDG oraz na terenach 1U, 2ZP, 3MN,U, 5MN,U, 6ZP, 7U, 8U, 9U, 12U i 13ZL) występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, której administratorem jest Regionalne Centrum Informatyki Gdynia. W związku z powyższym wszelkie prace ziemne na tym terenie winny być realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.


ROZDZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§3. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 1U o powierzchni 0,13ha, 7U o powierzchni 0,27ha, 8U o powierzchni 0,11ha, 9U o powierzchni 0,39ha i 12U o powierzchni 2,15ha: 
1) teren zabudowy usługowej;
2) fragment terenu 1U znajduje się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości;
3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216;
4) na terenie 12U obowiązuje odległość zabudowy od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew w przypadku realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, ścieżek pieszych, dróg pieszo-jezdnych, dróg dojazdowych, dróg eksploatacyjnych dla urządzeń infrastruktury technicznej, małej architektury lub placów zabaw dla dzieci. Ograniczenie nie dotyczy możliwości usunięcia drzewostanu, należącego do gatunków obcych w rozumieniu przepisów odrębnych;
6) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej, dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
7) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,5;
8) obowiązuje nie mniej niż 50% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna; 
9) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 30%; 
10) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
11) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
12) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
13) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§4. Ustalenia dla terenów o symbolach 2ZP o powierzchni 0,19ha, 6ZP o powierzchni 1,34ha, 17ZP o powierzchni 1,11ha, 19ZP o powierzchni 0,36ha, 20ZP o powierzchni 0,13ha, 23ZP o powierzchni 0,07ha, 24ZP o powierzchni 0,57ha, 27ZP o powierzchni 0,12ha, 29ZP o powierzchni 0,13ha, 31ZP o powierzchni 0,30ha, 35ZP o powierzchni 0,19ha, 37ZP o powierzchni 0,57ha i 53ZP o powierzchni 0,27ha:
1) teren zieleni urządzonej. Teren przeznacza się na cele publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Na terenie dopuszcza się realizację niekubaturowych obiektów budowlanych, w tym: sportowych (siłownia, minigolf itp.), obiektów wypoczynku i rekreacji (plac zabaw itp.), stawów retencyjnych, oczek wodnych, niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Na terenie 37ZP dopuszcza się przebudowę, rozbudowę istniejących lub budowę nowych ujęć wody, hydroforni, stacji uzdatniania wody itp.
2) fragmenty terenów 2ZP i 6ZP znajdują się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości;
3) fragmenty terenu 17ZP położone są na obszarze niskiego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat);
4) dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew w przypadku realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, ścieżek pieszych, dróg pieszo-jezdnych, dróg dojazdowych, dróg eksploatacyjnych dla urządzeń infrastruktury technicznej, małej architektury lub placów zabaw dla dzieci. Ograniczenie nie dotyczy możliwości usunięcia drzewostanu, należącego do gatunków obcych w rozumieniu przepisów odrębnych;
5) obowiązuje nie mniej niż 80% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
6) na terenie 6ZP ustala się realizację ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu;
7) na terenach 2ZP, 6ZP, 23ZP, 27ZP, 29ZP, 31ZP i 35ZP obowiązuje zakaz realizacji budynków;
8) na terenach 17ZP, 19ZP, 20ZP, 24ZP, 37ZP i 53ZP dopuszcza się budowę jednego budynku o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 50m2 dla toalet publicznych z dopuszczeniem uzupełniających lokali usługowych;
9) na terenie 37ZP dopuszcza się realizację budynków związanych z przebudową, rozbudową istniejących lub budową nowych ujęć wody, hydroforni, stacji uzdatniania wody itp.
a) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;
b) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;
c) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,1;
d) obowiązuje maksymalna wysokość budynków do 7,0m. Obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m;
e) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
f) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
g) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§5. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu o symbolu 3MN,U o powierzchni 0,04ha: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zamiennie. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami; 
2) fragment terenu znajduje się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości;
3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się jej rozbudowę i nadbudowę zgodnie z liniami zabudowy;
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek budowlanych lub w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
5) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 4,5;
6) obowiązuje nie mniej niż 5% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
7) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 90%; 
8) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
10) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§6. Ustalenia dla terenów o symbolach 4E, 10E, 15E, 33E, 39E, 42E i 45E, o powierzchni każdego ok. 0,01ha:
1) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (trafostacja);
2) teren 4E znajduje się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości;
3) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej. Dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek budowlanych lub w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
4) obowiązuje maksymalna wysokość budynków do 4,0m. Obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m;
5) obowiązują dachy:
a) płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych,
b) lub strome:
- dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 22 do 45 lub jednospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 22 do 30,
- dachy winny być kryte dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie i brązy), czerni lub grafitu;
6) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie.

§7. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu o symbolu 5MN,U o powierzchni 0,55ha: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zamiennie. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami; 
2) fragment terenu znajduje się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości;
3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się jej rozbudowę i nadbudowę zgodnie z liniami zabudowy;
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek budowlanych lub w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
5) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 4,5;
6) obowiązuje nie mniej niż 5% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
7) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 90%; 
8) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
10) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§8. Ustalenia dla terenów o symbolach 11ZL o powierzchni 0,48ha i 13ZL o powierzchni 0,59ha:
1) teren lasów;
2) fragmenty terenów 11ZL i 13ZL znajdują się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości;
3) obowiązuje zakaz realizacji budynków;
4) obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m;
5) ustala się realizację ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu.

§9. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 14MN,U o powierzchni 1,89ha, 16MN,U o powierzchni 0,10ha, 18MN,U o powierzchni 0,67ha i 21MN,U o powierzchni 0,15ha:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zamiennie. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami;
2) na terenie 14MN,U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Wojska Polskiego 8 – Profilaktyczny Dom Zdrowia „Wielkopolanka”, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynku nie mogą być widoczne od strony ul. Wojska Polskiego – należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
3) na terenie 18MN,U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Ratibora 16 – pensjonat „Helunia”, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynku nie mogą być widoczne od strony ul. Kasztanowej – należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
4) fragmenty terenów 14MN,U i 16MN,U położone są na obszarze niskiego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat);
5) dla terenu 21MN,U obowiązuje zakaz wyznaczania lub budowy przejść przez wydmę na brzeg Zatoki Puckiej na terenach prywatnych lub z terenów przylegających do wydmy, poza miejscami objętymi decyzją o wykorzystaniu pasa technicznego do innego celu niż określony w przepisach o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
6) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie dla terenu 14MN,U nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się jej rozbudowę i nadbudowę zgodnie z liniami zabudowy;
7) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;
8) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,2;
9) obowiązuje nie mniej niż 60% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
10) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 30%;
11) obowiązuje maksymalna wysokość budynków do 10,5m. Obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m;
12) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
13) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
14) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.
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§10. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 22U o powierzchni 0,97ha, 26U o powierzchni 0,39ha i 32U o powierzchni 1,26ha: 
1) teren zabudowy usługowej; 
2) na terenie 22U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Kasztanowej 1 – pensjonat, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega historyczna bryła, historyczny kształt dachu, historyczne rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę i przebudowę budynku;
3) dla terenów 26U i 32U obowiązuje zakaz wyznaczania lub budowy przejść przez wydmę na brzeg Zatoki Puckiej na terenach prywatnych lub z terenów przylegających do wydmy, poza miejscami objętymi decyzją o wykorzystaniu pasa technicznego do innego celu niż określony w przepisach o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie dla terenu 22U nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się remonty, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje. Dla zabudowy znajdującej się przed liniami zabudowy dopuszcza się jej rozbudowę i nadbudowę zgodnie z liniami zabudowy;
5) dla terenu 22U obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub zwartej. Dla terenów 26U i 32U obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej. Dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek budowlanych lub w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
6) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Dla terenów 22U i 26U obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,5 , dla terenu 32U nie większa niż 1,7;
7) dla terenów 22U i 26U obowiązuje nie mniej niż 40% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna, dla terenu 32U nie mniej niż 60%;
8) dla terenów 22U i 26U obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 30%, dla terenu 32U nie większy niż 45%; 
9) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: dla terenu 22U do 12,0m , dla terenów 26U i 32U do 14,0m , przy czym dla terenu 32U dopuszcza się miejscowe zwiększenie wysokości w formie dominanty do 25,0m na powierzchni nie większej niż 800m2 po obrysie zewnętrznym parteru budynku lub jego części. Rzut poziomy dominanty winien stopniowo się zmniejszać się ku górze. Dominanta ta winna mieć kształt zbliżony do ćwierćwałka, o osi równoległej do ul. Międzymorze (08KDD), którego część łukowa winna znajdować się od strony ul. Międzymorze;
10) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
11) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
12) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§11. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 25MN,U o powierzchni 0,64ha, 28MN,U o powierzchni 1,80ha, 34MN,U o powierzchni 1,27ha, 38MN,U o powierzchni 1,89ha i 48MN,U o powierzchni 1,06ha:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zamiennie. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami; 
2) na terenie 28MN,U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Ratibora 41 – dom letniskowy, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynku przy ul. Ratibora 41 nie mogą być widoczne od strony ul. Ratibora – należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
3) na terenie 28MN,U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Świętopełka 8 – dom letniskowy, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynku przy ul. Świętopełka 8 nie mogą być widoczne od strony ul. Wojska Polskiego – należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
4) na terenie 34MN,U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Świetopełka 13 – dom letniskowy „Kossakówka”, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynku nie mogą być widoczne od strony ul. Świetopełka – należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
5) na terenie 38MN,U znajduje się budynek o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Ratibora 36 – dom letniskowy, wskazany na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynku nie mogą być widoczne od strony ul. Ratibora – należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
6) na fragmencie terenu 38MN,U (dz. nr 410) znajduje się „dom letniskowy wraz z działką” przy ul. Mestwina 39 wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 1802 – decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z 04.04.2007 r. Obiekt zabytkowy i teren podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wymagane jest trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wszelkie działania w obiektach i na terenie, wpisanych do rejestru zabytków, podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
7) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie dla terenu 28MN,U i 34MN,U nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216;
8) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;
9) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,5;
10) obowiązuje nie mniej niż 60% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
11) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 30%;
1) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
3) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
4) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§12. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 30MN,U o powierzchni 1,88ha i 52MN,U o powierzchni 0,07ha:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zamiennie. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami; 
2) na terenie 30MN,U znajduje się zespół domków spółki akcyjnej Jurata (domki letniskowe), stanowiący zespół budynków o wartościach historyczno - kulturowych przy ul. Ratibora 20, 24, 26, 30 i 32, Mestwina 29 i 33, Świętopełka 14, wskazane na rysunku planu, ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Budynek przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlegają historyczne: bryła, kształt dachu, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej i drzwiowej. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynku. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynku przy zachowaniu proporcji brył, historycznego kształtu dachu i kompozycji elewacji. Dobudowane części budynków przy ul. Ratibora 20, 24, 26, 30 i 32 nie mogą być widoczne od strony ul. Ratibora. Dobudowane części budynków przy ul. Mestwina 29 i 33 nie mogą być widoczne od strony ul. Mestwina. Dobudowane części budynku przy ul. Świętopełka 14 nie mogą być widoczne od strony ul. Świętopełka. Należy zachować dominację bryły historycznego budynku. Dopuszcza się przebudowę budynku;
3) dla terenu 52MN,U obowiązuje zakaz wyznaczania lub budowy przejść przez wydmę na brzeg Zatoki Puckiej na terenach prywatnych lub z terenów przylegających do wydmy, poza miejscami objętymi decyzją o wykorzystaniu pasa technicznego do innego celu niż określony w przepisach o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;
5) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej. Dla terenu 52MN,U dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek budowlanych lub w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
6) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1;
7) obowiązuje nie mniej niż 60% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
8) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 25%;
9) obowiązuje maksymalna wysokość budynków do 10,5m. Obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m;
10) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
11) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
12) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§13. Ustalenia dla terenów o symbolach 36K o powierzchni 0,03ha i 50K o powierzchni 0,01ha: 
1) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja (przepompownia ścieków);
2) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
3) obowiązuje nie mniej niż 10% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna.

§14. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu o symbolu 40U o powierzchni 0,16ha:
1) teren zabudowy usługowej;
2) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;
3) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej, dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
4) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 2,4;
5) obowiązuje nie mniej niż 5% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 40%;
7) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
9) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§15. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu o symbolu 41U o powierzchni 0,46ha:
1) teren zabudowy usługowej;
2) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216;
3) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;
4) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 3;
5) obowiązuje nie mniej niż 20% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 50%; 
7) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
8) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
9) obowiązują dachy:
a) płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych,
b) lub strome, dwu- lub czterospadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 22 do 45 lub jednospadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 22 do 30. Dopuszcza się dachy o innym nachyleniu lub dachy płaskie na powierzchni nie większej niż 15% powierzchni rzutu wszystkich dachów danego budynku. Dachy strome należy kryć dachówką, blachodachówką, szkłem lub blachą na rąbek stojący. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie lub brązy), czerni, grafitu lub ciemnych szarości. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn;
10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§16. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 43MW,U o powierzchni 1,97ha, 44MW,U o powierzchni 1,46ha i 46MW,U o powierzchni 0,18ha:
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się realizację wyłącznie nowej zabudowy usługowej. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy, przy czym obowiązuje zakaz zmiany sposobu użytkowania istniejącej zabudowy usługowej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
2) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsze niż 8,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 216;
3) dla terenu 44MW,U i 46MW,U obowiązuje odległość zabudowy od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;
5) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 3;
6) obowiązuje nie mniej niż 60% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
7) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 25%; 
8) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
10) obowiązują dachy:
a) płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych,
b) lub strome, dwu-, cztero- lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachowych od 40 do 45. Dopuszcza się dachy o innym nachyleniu lub dachy płaskie na powierzchni nie większej niż 15% powierzchni rzutu wszystkich dachów danego budynku. Dachy strome należy kryć dachówką, blachodachówką, szkłem lub blachą na rąbek stojący. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie lub brązy), czerni, grafitu lub ciemnych szarości. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn;
11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§17. Ustalenia dla terenu o symbolu 47ZL o powierzchni 1,29ha:
1) teren lasów;
2) obowiązuje zakaz realizacji budynków;
3) obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m.

§18. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenu o symbolu 49ML o powierzchni 0,32ha:
1) teren zabudowy rekreacji indywidualnej. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami; 
2) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;
3) obowiązuje odległość zabudowy od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub zwartej. Dopuszcza się realizację budynków przy granicach działek budowlanych lub w odległości 1,50m od granicy działek budowlanych;
5) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 0,9;
6) obowiązuje nie mniej niż 50% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
7) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 30%;
8) obowiązuje maksymalna wysokość budynków do 10,5m. Obowiązuje maksymalna wysokość budowli nie będących budynkami do 12,0m;
9) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
10) obowiązują dachy strome, dwuspadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 25 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Dachy strome winny być kryte dachówką, blachodachówką, szkłem lub blachą. Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do naturalnych kolorów materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę lukarn;
11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§19. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów o symbolach 51U o powierzchni 0,71ha i 54U o powierzchni 1,10ha:
1) teren zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami;
2) dla terenu 54U obowiązuje zakaz wyznaczania lub budowy przejść przez wydmę na brzeg Zatoki Puckiej na terenach prywatnych lub z terenów przylegających do wydmy, poza miejscami objętymi decyzją o wykorzystaniu pasa technicznego do innego celu niż określony w przepisach o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dopuszcza się wycinkę pojedynczych drzew w przypadku realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, ścieżek pieszych, dróg pieszo-jezdnych, dróg dojazdowych, dróg eksploatacyjnych dla urządzeń infrastruktury technicznej, małej architektury lub placów zabaw dla dzieci. Ograniczenie nie dotyczy możliwości usunięcia drzewostanu, należącego do gatunków obcych w rozumieniu przepisów odrębnych;
4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;
5) dla terenu 51U obowiązuje odległość zabudowy od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;
7) obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0. Obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy nie większa niż 1,5;
8) obowiązuje nie mniej niż 60% obszaru działki budowlanej jako powierzchnia biologicznie czynna;
9) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy na działce budowlanej nie większy niż 30%;
10) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy do 12,0m;
11) dopuszcza się podpiwniczenie budynków. Rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji podziemnych budynku nie może wykraczać poza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi kondygnacji nadziemnych budynku;
12) obowiązują dachy płaskie o dowolnym kształcie i pokryciu połaci dachowych;
13) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu, drewnie lub okładzinach elewacyjnych, z wyłączeniem sidingu.

§20. Ustalenia dla publicznych dróg dojazdowych o symbolach 01KDD o powierzchni 0,04ha, 02KDD (ul. Międzymorze) o powierzchni 0,09ha, 03KDD (ul. Świętopełka) o powierzchni 0,11ha, 05KDD o powierzchni 0,17ha, 07KDD (ul. Ratibora, Mestwina, Kasztanowa) o powierzchni 1,02ha, 08KDD (ul. Międzymorze) o powierzchni 0,32ha, 09KDD (ul. Ratibora, Mestwina, Świętopełka, Sosnowa) o powierzchni 2,05ha i 010KDD (ul. Sambora) o powierzchni 0,13ha:
1) obowiązuje szerokość drogi 01KDD w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsza niż 2,5m i nie większa niż 7,0m; 
2) obowiązuje szerokość drogi zgodna z istniejącymi liniami rozgraniczającymi dla dróg 02KDD, 05KDD, 08KDD i 010KDD;
3) obowiązuje szerokość drogi 03KDD w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu i jednocześnie równa 10,0m;
4) obowiązuje szerokość drogi 07KDD w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsza niż 4,5m i nie większa niż 17,0m; 
5) obowiązuje szerokość drogi 09KDD w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu, jednocześnie nie mniejsza niż 5,0m i nie większa niż 17,0m; 
6) obowiązuje zakaz realizacji skrzyżowania drogi 01KDD z drogą 06KDG i drogi 08KDD z drogą 06KDG;
7) drogi 02KDD i 08KDD stanowią obszar przestrzeni publicznej. Na obszarze tym dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych o ujednoliconych i sharmonizowanych formach architektonicznych, takich jak ogródki gastronomiczne i stragany;
8) fragmenty dróg 01KDD, 02KDD, 03KDD i 05KDD znajdują się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości.

§21. Ustalenia dla publicznego ciągu pieszego (rozumianego jako drogi publiczne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami) o symbolu 04KDX o powierzchni 0,03ha:
1) obowiązuje szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu i jednocześnie zgodna z istniejącymi liniami rozgraniczającymi ciągu;
2) w liniach rozgraniczających ciągu dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;
3) dopuszcza się przejazd przez ciąg wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych (staż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe, śmieciarki, pojazdy zarządców mediów itp.);
4) ciąg stanowi jednocześnie pas technologiczny dla infrastruktury technicznej;
5) fragment ciągu znajduje się w strefie ochrony obszaru kolejowego, w której obowiązują ograniczenia związane z przepisami o transporcie kolejowym. Realizowane inwestycje nie mogą powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości.

§22. Ustalenia dla publicznej drogi głównej o symbolu 06KDG o powierzchni 1,03ha (ul. Wojska Polskiego - droga wojewódzka nr 216):
1) obowiązuje szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem planu i jednocześnie zgodna z istniejącymi liniami rozgraniczającymi drogi;
2) nową infrastrukturę techniczną należy umieścić poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 216, za wyjątkiem przejść poprzecznych pod drogą i bezpośrednich włączeń do istniejącej infrastruktury w pasie drogowym;
3) obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych do elementów odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 216. Powyższy zakaz nie dotyczy odprowadzania wód opadowych z dróg gminnych;
4) obowiązuje zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 216;
5) projekty budowlane wszystkich inwestycji realizowanych poniżej poziomu gruntu należy uzgadniać z Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia w związku z infrastrukturą wojskową znajdującą się w liniach rozgraniczających drogi.


ROZDZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE

§23. Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa na cele nieleśne o powierzchni 2,4840 ha za zgodą Ministra Środowiska na podstawie decyzji o sygn. DL-NL.4130.126.2019.KB z dnia 17 grudnia 2020 r. dla fragmentów działek nr 174, 179, 441, 443 (współwłasność 4383/20000), 470 oraz całych działek nr 175, 177, 523, 524, obręb Jurata.

§24. Zmienia się przeznaczenie niepaństwowych gruntów leśnych o powierzchni 3,1723 ha za zgodą Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie decyzji o sygn. WBG-OGR.404.18.2019.AS.2 z dnia 3 października 2019 r. dla fragmentów działek nr 214, 215, 323 oraz całych działek nr 121, 154, 210, 21 1, 212, 21 3, 216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 235, 237, 264, 293, 297, 311, 314, 318, 329, 335, 337, 351, 352, 357, 360, 362, 370, 371, 387, 447, 448, 467, 468, obręb Jurata.

§25. Ustala się stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości:
1) 0% - dla terenów zieleni urządzonej, lasów, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym terenów komunalnych, bowiem powyższe ustalenie nie ma zastosowania;
2) 30% - dla pozostałych terenów.

§26. Na obszarze planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/276/2013 Rady Miasta Jastarni z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3213).

§27. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Jastarni.

	
	
	Przewodniczący 
Rady Miejskiej Jastarni



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr ……………………
Rady Miejskiej Jastarni z dnia …………………


Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jastarni 
w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Miejska Jastarni rozstrzyga, co następuje:

Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ……………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ………………………
Rady Miejskiej Jastarni
 z dnia …………………………………


Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Jastarni 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jurata w gminie Jastarnia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

2.  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie, obejmują:
1)  publiczne drogi gminne, służące do obsługi terenów przyległych;
2)  sieć wodociągową, służącą do obsługi terenów przyległych;
3)  sieć kanalizacji sanitarnej, służącą do obsługi terenów przyległych; 
4)  oświetlenie publicznych dróg gminnych;
5)  sieć kanalizacji deszczowej odwadniającą publiczne drogi gminne i służącą do obsługi terenów przyległych.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), przy czym limity wydatków budżetowych na programy inwestycyjne wieloletnie są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ………………………
Rady Miejskiej Jastarni
 z dnia …………………………………


Niniejszy załącznik zawiera zbiór danych przestrzennych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jurata od granicy miasta Jastarni do oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 67a ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.). 
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