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1. Ustalenia planu

1.1. Granice planu i powierzchnia obszaru obieteao opracowaniem:

Granice planu:

od strony południowej - droga kolejowa nr 216 Jastarnia - Kuźnica 
od strony północnej i zachodniej - granica lasu 
od strony wschodniej - wschodnia granica działki 39 
Powierzchnia obszaru objętego planem ok. 6,8 ha. Obszar objęty planem wchodzi w zasięg Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

1.2. Przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

UT. 1 -

funkcja rekreacyjna - ośrodek wypoczynkowy 
UT. 2 -

funkcja rekreacyjna - hotel 
UT. 3-

funkcja rekreacyjna - camping 
UT. 4 -

funkcja rekreacyjna - obiekt sportowy
Ochrona istniejącego drzewostanu 
U. 1 -

funkcja usługowa - nieuciążliwa

S, U. 1 -
funkcja magazynowo - usługowa (usługi nieuciążliwe), stacja transformatorowa wnętrzowa 
MN, U. 1 -
funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych - w zabudowie wolnostojącej. Ochrona istniejącego drzewostanu

Z. 1 -

teren lasu i zieleni ekologicznej

EE. 1 -

stacja transformatorowa wnętrzowa

NO. 1 -
przepompownia ścieków

KP. 1 -
parking ogólnodostępny z zielenią wysoką do zachowania. Dojazd od ulicy KD.2.

KD.1 -
ulica dojazdowa i przejście piesze z jednopoziomowym przejazdem przez tereny linii kolejowej odpowiednio zabezpieczonym. Szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m. Szerokość jezdni 6,0 m. Możliwość zagospodarowania całego przebiegu ulicy jako jednoprzestrzennego ciągu pieszo - jezdnego.

K.D. 2 -
ulica dojazdowa i przejście piesze z jednopoziomowym przejazdem przez tereny linii kolejowej odpowiednio zabezpieczonym. Szerokość w liniach rozgraniczających - 15,0 m w tym zatoka postojowa na około 10 samochodów. Szerokość jezdni 6,0 m. 

KD. 3 -
dojazd wewnętrzny do projektowanej zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, w tym zieleń izolacyjna od strony ul. Mickiewicza. Zagospodarowanie przekroju dojazdu jako jednoprzestrzennego ciągu pieszo - jezdnego. Ochrona istniejącego drzewostanu.

KK. 1 -
teren linii kolejowej lokalnego znaczenia z przystankiem w rejonie ulicy dojazdowej 

KX.1 -

ciąg pieszo - jezdny - ogólnodostępny
1.3. Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie:

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych na terenach oznaczonych symbolem Z. 1.

1.4. Lokalne warunki. zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenie terenu:

a) wysokość zabudowy:

1. mieszkaniowej i usługowych max. 7,0 m do okapu
2. dla terenów rekreacyjnych i magazynowych max. 4,0 m do okapu.

b) kąt nachylenia dachu: 30° - 45° obustronnie symetryczny.

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (% powierzchni zabudowy do powierzchni działki) - 20%.

d) powierzchnia działki biologicznie czynna (zieleń) nie mniej niż 50%
e)  linie zabudowy - jak na rysunku planu
f) minimalna wielkość działki na terenie oznaczonym symbolem MN, U. 1 - określa się na 800 m
g) ustala się zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie własnych działek. W zabudowie hotelowej - 1 miejsce parkingowe na 1 pokój gościnny
h) ustala się zasadę wprowadzania zieleni izolacyjno - krajobrazowej od strony szosy i linii kolejowej.
1.5. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącego miejskiego układu wodociągowego. Woda na cele przeciwpożarowe - w sieci wodociągowej
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych układem grawitacyjno - tłocznym poprzez istniejącą przepompownię ścieków do oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej
c) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo.
d) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła. Zaleca się stosować paliwo ciekłe lub gazowe
e) zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy propan-butan
f) odpady komunalne po segregacji na wysypisko w Swarzewie
g) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe wnętrzowe

1.6. Stawka procentowa:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 30 % (nie dotyczy terenów stanowiących własność gminy)

Traci moc miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Jastarnia Jurata zatwierdzony uchwałą Nr XXI/91/88 Miejskiej Rady Narodowej w Jastarni z dnia 31 maja 1988r (Dz. Urz. W. Gd. Z dn.15.07. 1988r. - Nr 15) - we fragmencie objętym granicami niniejszego planu 

2. Rysunek planu

Na rysunku planu określono:

a) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 
b) linie zabudowy nieprzekraczalne 
c) symbole terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi jak w pkt. 1.2.

d) linie podziału dla projektowanych działek budowlanych - orientacyjne

