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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
 z dnia 03.03.2015 r. 

dot. przetargu pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni” 

(z możliwością składania ofert częściowych) obejmujące projekty:

Budowa prefabrykowanej toalety publicznej,

Remont pomostu cumowniczo – spacerowego w Jastarni
Pyt. 1.: Czy wykonanie złącza kablowego (ZK) jest po stronie wykonawcy, jeśli tak to prosimy o projekt techniczny złącza kablowego.
Odp. 1.: Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie przyłącza YKY5X6 długości ok. 12 metrów od istniejącego złącza kablowego ZK zgodnie z projektem budowlanym. Informacje niezbędne do wykonania przyłącza znajdują się w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Pyt. 2.: Prosimy o udostępnienie uzgodnień branżowych (warunki energetyczne, warunki wod-kan oraz opinię konserwatora zabytków. Z treści opisu technicznego wynika, iż w/w uzgodnienia i opinie zostały zamieszczone w projekcie budowlanym.
Odp. 2.: Uzgodnienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
Pyt. 3.: Czy powyższa inwestycja wymaga nadzoru Konserwatora Zabytków, jeśli tak to po czyjej stronie koszt nadzoru?
Odp. 3.: Inwestycja nie wymaga nadzoru Konserwatora Zabytków. Warunki realizacji zadania określone są w decyzji Starosty Puckiego nr PKZ.4123.376.2013 z dnia 25 lipca 2013 r.
Pyt. 4.: Czy jest konieczność zastosowania w budynku toalety modułowej podłogi aluminiowej biorąc pod uwagę, że ogrzewanie budynku toalety jest podłogowe? Zastosowanie modułowej podłogi aluminiowej przy ogrzewaniu podłogowym mat grzejna umieszczona w wylewce betonowej pod podłogą aluminiową spowoduje spadek wydajności ogrzewania.
Odp. 4.: Dopuszcza się zmianę warstw przekrojowych podłogi ponad płytą fundamentową z zachowaniem standardu wykończenia wnętrza.

W związku z powyższym wyrażamy zgodę na zastosowanie podanego rozwiązania pod warunkiem wykonania systemowego ogrzewania bezpośrednio w warstwie wylewki betonowej nad płytą fundamentową z zachowaniem odpowiednich warstw izolacji termicznej

Pyt. 5.: Proszę o wskazanie miejsca montażu tablicy promocyjnej po zakończeniu robót.
Odp. 5.: Po zakończeniu robót budowlanych proszę umieścić tablicę promocyjną na podwójnym słupku na terenie zielonym po południowo – zachodniej stronie budynku w odległości ok. 2 metrów od ściany budynku.
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