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WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU
Nazwa oferenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres oferenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Numer fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:  
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni

Oświadczamy, że oferowany przez nas samochód posiada wymienione niżej parametry. 
	Lp
	Wyszczególnienie
	Podać dane techniczne pojazdu
*Niepotrzebne skreślić

	1
	Producent, marka, typ pojazdu
	……………………….
……………………….

	2
	Data produkcji (podwozie, zabudowa)
	……………, ………….

	3
	Pojazd nieuszkodzony i nieużywany
	TAK/NIE*

	4
	Przebieg
	……………………….

	5
	Pojemność skokowa silnika [cm3]
	……………………….

	6
	Moc silnika[KM ]
	……………………….

	7
	Ładowność [ kg ]
	……………………….

	8
	Kategoria podwozia samochodu
	……………………….

	9
	Napęd 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego.
	TAK/NIE*

	10
	Różnica w obciążeniu strony lewej i prawej pojazdu (w %)
	……………………….

	11
	Skrzynia biegów manualna, maksymalnie 10 przełożeń do przodu
	TAK/NIE*

	12
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Na dachu belka zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem, z tyłu min. jedna lampa umieszczona na dachu lub tylnej ścianie zabudowy.
Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego.
Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy.
	TAK/NIE*

	13
	Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
	TAK/NIE*

	14
	Pojazd wyposażony dodatkowo w:
- mocowanie reflektora pogorzeliskowego z gniazdem zasilającym,
- światła LED lub halogenowe do jazdy dziennej wbudowane 
w reflektory główne pojazdu,
- fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystające poza obrys zderzaka),
- zewnętrzną i wewnętrzną przysłonę przeciwsłoneczną.

	TAK/NIE*

	15
	Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania.
	TAK/NIE*

	16
	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6.
Wylot spalin nie jest skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami.
Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami zgodnie z Normą PN-EN 14214 co jest potwierdzone stosownym dokumentem producenta podwozia.
	TAK/NIE*

	17
	Maksymalny moment obrotowy
	……………………….

	18
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu
	……………………….

	19
	Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
	TAK/NIE*

	20
	Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
Kabina wyposażona w:
- fabryczny układ klimatyzacji,
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- uchwyty na aparaty powietrzne przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego umożliwiającego:
- jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju,
- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu),
- uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi,
- dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi,
- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,
- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane,
- lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,
- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,
- szyby boczne kabiny kierowcy przednie opuszczane i podnoszone elektrycznie,   
- szyby boczne kabiny kierowcy tylnie opuszczane i podnoszone elektrycznie lub ręcznie,   
- reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków,
- główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek,
- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,
- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,
- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją  wysokości, odległości i pochylenia oparcia,
- fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa   i zagłówki,
- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym.
Kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.
	TAK/NIE*

	21
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	TAK/NIE*

	22
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny znajduje się w zasięgu kierowcy, po lewej stronie pojazdu.
	TAK/NIE*

	23
	Gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).
	TAK/NIE*

	24
	Samochód wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła, przyłącze umieszczone po lewej stronie.
	TAK/NIE*

	25
	Kolorystyka:
a) nadwozie
b) pokrywa silnika
c) błotniki, zderzaki i schody
d) drzwi żaluzjowe
e) podwozie
	
a) …………………….
b) …………………….
c) …………………….
d) …………………….
e) …………………….

	26
	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym.
	TAK/NIE*

	27
	Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez podnoszenia kabiny.
	TAK/NIE*

	28
	Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie przekroczą wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy, przy czym jego pojemność nie jest mniejsza niż 150 litrów.
	TAK/NIE*

	29
	Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, dostosowane do maksymalnej masy rzeczywistej pojazdu.
	TAK/NIE*

	30
	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami bębnowymi obu osi, wyposażony w system ABS. Hamulec postojowy działający na koła obu osi.
	TAK/NIE*

	31
	Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
	TAK/NIE*

	32
	Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe z miejscem do przewożenia na pojeździe.
	TAK/NIE*

	33
	Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie o wytrzymałości umożliwiającej holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymuje siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą.
	TAK/NIE*

	34
	Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodowa, gaśnicę proszkowa 2 kg.
	TAK/NIE*

	35
	Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową, natomiast podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz.
Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych umożliwia płynną regulację wysokości.
	TAK/NIE*

	36
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie. Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.
	TAK/NIE*

	37
	Dodatkowo na dachu pojazdu zamontowana skrzynia na sprzęt, wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej. Skrzynia posiada oświetlenie LED.
	TAK/NIE*

	38
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	TAK/NIE*

	39
	Skrytki na sprzęt w układzie żaluzji 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem  wymagań ergonomii.
	TAK/NIE*

	40
	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone  w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek w technologii LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.
	TAK/NIE*

	41
	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.
	TAK/NIE*

	42
	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
	TAK/NIE*

	43
	Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.
	TAK/NIE*

	44
	Dodatkowo pojazd wyposażony w min. 2 szt. wysuwanych szuflad na cięższy sprzęt.
	TAK/NIE*

	45
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. Obsługa panelu sterującego autopompy możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym).
	TAK/NIE*

	46
	Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich  wnętrza.
	TAK/NIE*

	47
	Zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 3 m3 wykonany 
z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w  oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, 
z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.
	TAK/NIE*

	48
	[bookmark: _GoBack]Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik wyposażony 
w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.
W górnej części znajduje się zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu.  Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe także z poziomu terenu.
	TAK/NIE*

	49
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
	TAK/NIE*

	50
	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o wydajności min. 2400 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa.
	TAK/NIE*

	51
	Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe klasy min. DWP16 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji  roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów pompy.
	TAK/NIE*

	52
	Układ wodno- pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.
	TAK/NIE*

	53
	Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym.
	TAK/NIE*

	54
	Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Dodatkowo istnieje możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza.
	TAK/NIE*

	55
	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
- czterech nasad tłocznych 75,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno- pianowego,
- instalacji zraszaczowej.
	TAK/NIE*

	56
	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
	TAK/NIE*

	57
	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s.
- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
	TAK/NIE*

	58
	Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze:
- urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr,
- wyłącznik awaryjny silnika pojazdu,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika,
- regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę.
	TAK/NIE*

	59
	Ponadto na stanowisku obsługi znajdują się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów.
Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone  znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła   wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne, a ich obsługa możliwa bez wchodzenia pod samochód.
	TAK/NIE*

	60
	W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:
- manometr,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
	TAK/NIE*

	2.25.
	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem się zanieczyszczeń i zawór służący do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania o konstrukcji zabezpieczającej przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika, z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	TAK/NIE*

	61
	Układ wodno- pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy.
	TAK/NIE*

	62
	Wszystkie elementy układu wodno- pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne zabezpieczone przed zamarzaniem.
	TAK/NIE*

	63
	Konstrukcja układu wodno- pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najmniej dwóch zaworów.
	TAK/NIE*

	64
	Przedział autopompy wyposażony w autonomiczny system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika,  skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed  zamarzaniem w temperaturze do „- 25ºC”. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy).
	TAK/NIE*

	65
	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	TAK/NIE*

	66
	Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy.
	TAK/NIE*

	67
	Samochód wyposażony w sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Minimum 2 najaśnice halogenowe lub w technologii ledowej. W przypadku najaśnic halogenowych wymagane dostarczenie agregatu prądotwórczego o mocy min. 2,2 kW. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5 m. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Działanie masztu odbywa się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami obraca się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135º w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy znajduje się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu.
	TAK/NIE*

	68
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu o uciągu min. 8000 kg, z liną długości min. 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec.
	TAK/NIE*

	69
	W pojeździe zapewnione miejsce do przewozu oraz wykonane i zamontowane uchwyty do zamocowania wyposażenia dla przyszłego użytkownika pojazdu.
	TAK/NIE*

	70
	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy - “OSP +  oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP”.
Samochód powinien posiada oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie znajduje się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu
	TAK/NIE*



Oświadczamy, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru oferty poniesiemy pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.


................................dn. ......................


.......................................................
  								      (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
